I. Sử dụng Độ tin cậy (Confidence Interval): 

Chúng tôi đã thực hiện đo đạc nhiều lần và sau đó tính toán khoảng biến thiên (confidence interval) của giá trị trung bình của tổng năng lượng trong toàn mạng của ba giao thức ARPEES, OEDSR và mMRC với xác suất tin cậy 95%. Kết quả được thể hiện trên đồ thị tổng năng lượng trong toàn mạng như trong bản thảo hoặc trong bảng dưới đây:

	Tổng Năng lượng (mJ)
	100
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800

	mMRC
	(351533,
351888)
	(343524,
343878)

	(335409
335905)

	(327215,
328013)

	(319033,
319957)

	(310981,
312086)

	(302775,
304010)

	(294684,
296028)


	ARPEES
	(345446,
346485)

	(330817,
332638)

	(316113,
318622)

	(300971,
304369)

	(285850,
290235)

	(270646,
275985)

	(255246,
261513)

	(239393,
246913)


	OEDSR
	(348344,
349025)

	(337015,
337835)

	(325697,
326536)

	(314413,
315298)

	(303051,
304065)

	(291523,
292736)

	(279844,
281327)

	(268178,
269706)




II. Sơ đồ GIAI ĐOẠN PHÂN CỤM VÀ TÌM ĐƯỜNG 
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III. Sơ đồ GIAI ĐOẠN TRUYỀN DỮ LIỆU
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